**НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2**

**НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

|  |
| --- |
|  |



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

**ІНСТРУКЦІЯ №57**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ**

Нова Одеса, 2023р

Інструкція № 57

з охорони праці під час проведення ремонтних робіт

# Загальні вимоги безпеки

* 1. До ремонтних робіт допускаються працівники, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці.
	2. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. Не допускати перебування на робочому місці сторонніх осіб, розпивати спиртних напоїв, куріння, роботи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
	3. Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж, і на яку видано завдання, не передоручати свою роботу іншим особам.
	4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів, стосовно яких необхідно дотримуватись заходів безпеки:
* падіння;
* удари;
* переломи;
* отруєння фарбувальними матеріалами.
	1. Про виявлені несправності обладнання, пристосувань інструменту, травмування працівників негайно повідомити директора ліцею.
	2. Необхідно знати й застосовувати заходи усунення небезпеки й надання пер шої ( долікарської ) допомоги потерпілому.
	3. У процесі роботи дотримуватись правил гігієни.
	4. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, відповідають згідно з чинним законодавством.

# Вимоги безпеки перед початком роботи

* 1. Одягти і впорядкувати спецодяг. Вийняти з кишень спецодягу гострі та інші зайві предмети. Не заколювати спецодяг голками, булавками.
	2. Звільнити робоче місце від сторонніх предметів.
	3. Приготувати інвентар для проведення ремонтних робіт.
	4. Не приступати до ремонтних робіт на несправному обладнання (драбини, козли).
	5. Перевірити чи знеструмлене електрообладнання в місці, де мають проходити ремонтні роботи.
	6. Не проводити без дозволу адміністрації будь-які ремонтні роботи.
1. **Вимоги під час роботи**
	1. Під час роботи на драбині впевнитися в тому, що вона встановлена на рівній поверхні, не ковзає по підлозі, зафіксована верхня перекладина за допомогою фіксаторів чи крючка.
	2. не проводити самостійно демонтаж розеток, вимикачів, плафонів.
	3. Не працювати на мокрій та слизькій підлозі.
	4. Під час роботи з матеріалами для фарбування (лак, фарба) необхідно одягнути респіратор, добре провітрити приміщення. Забороняється перебування дітей у приміщенні, яке фарбується.
	5. робота на драбині проводиться двома особами, одна з яких знаходиться знизу, підтримуючи драбину.
	6. Не торкатися відкритих та неогороджених струмопровідних частин, а також оголених та неізольованих проводів.
	7. При виявленні проходження струму негайно доповісти адміністрації.
	8. Не використовувати під час роботи на висоті випадкових предметів.
	9. Під час прибирання сміття користуватися віником та совком.
	10. Не відволікатись під час роботи на інші справи.
	11. Виключити можливість використання відкритого вогню.

# Вимоги безпеки після закінчення роботи

* 1. Винести сміття після ремонтних робіт.
	2. Інвентар для прибирання зберігати у спеціально пристосованому для цього місці.
	3. Прибрати залишки води, фарби, білила з підлоги.
	4. Знати спецодяг.
	5. Прибрати від радіатора легкозаймисті матеріали.
	6. Вимити руки та обличчя з милом.

# Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

* 1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупинити роботу обладнання, забезпечити огорожу небезпечної зони; попередити тих, хто працює поруч, про небезпеку; за необхідності вжити заходів для евакуації працюючих із небезпечної зони.
	2. Попередити про випадок адміністрацію ліцею, до ліквідації аварії самостійно не приступати.
	3. На випадок пожежі (чи загорання) необхідно:
* негайно повідомити пожежну охорону за телефоном „101”;
* сповістити директора ліцею;
* негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежегасіння.
	1. У випадку травмування працівників ліцею звернутися по допомогу до медсестри ліцею або в разі необхідності викликати швидку допомогу.
1. **Завершальні положення інструкції**
	1. Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
	2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:
* при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
* за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;
* на вимогу Державної служби України з питань праці.
	1. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
	2. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

