**НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2**

**НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

|  |
| --- |
|  |



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

**ІНСТРУКЦІЯ №74**

**З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТА**

**КОРИСТУВАННІ ВОГНЕГАСНИКОМ ВП-5**

Нова Одеса,2023р.

**Інструкція №74**

**з пожежної безпеки при зберіганні та**

**користуванні вогнегасником ВП-5**

**1. Загальні положення**

1.1.Вогнегасник порошковий переносний ВП-5 призначений для гасіння горіння легкозаймистих та горючих рідин (ЛЗР та ГР), електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.

1.2. Під час застосування порошкового вогнегасника ВП-5 для гасіння пожежі електрообладнання, яке перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно витримувати безпечну відстань (не менше 1 м) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.

1.3.Застосування порошкового вогнегасника ВП-5 для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі попадання в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, комп’ютери), дозволяється лише за відсутності газових вогнегасників.

1.4. Під час гасіння пожежі порошковим вогнегасником ВП-5 необхідно брати до уваги утворення високої запиленості і як наслідок — зниження видимості в захищуваному приміщенні.

1.5.Вогнегасник ВП-5 не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).

1.6.Забороняється розташовувати вогнегасник ВП-5 у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.

1.7..Технічне опосвідчення корпусу вогнегасника ВП-5 виконується один раз на п’ять років.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1.Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1.При гасінні необхідно:

— зірвати пломбу, висмикнути чеку;

— направити насадок на полум’я під кутом 45 градусів;

— натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;

— струмінь вогнегасного порошку подавати з краю вогню;

— гасити з відстані 1 м;

— по закінченні гасіння відпустити важіль;

— УВАГА! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВП-5 складає 9 сек.

3.2.Забороняється:

— наносити удари по вогнегаснику;

— експлуатувати вогнегасник з наявністю вм’ятин, здутостей або тріщин на корпусі;

— кидати вогнегасник у полум’я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;

— спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

4.1.Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.

4.2.Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.

4.3.Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

5.1.При попаданні вогнегасного порошку в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

**6.Завершальні положення інструкції**

* 1. Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
  2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:
* при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
* за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;
* на вимогу Державної служби України з питань праці.
  1. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
  2. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

