**НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2**

**НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

|  |
| --- |
|  |



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

**ІНСТРУКЦІЯ №75**

**З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТАХ**

**ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН**

Нова Одеса, 2023р

**ІНСТРУКЦІЯ № 75**

**з пожежної безпеки в кабінетах**

**загальних навчальних дисциплін**

**1. Загальні положення**

1.Кожен здобувач освіти зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для врятування здобувачів освіти і гасіння пожежі.

2.Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

3.У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

4.У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.

5.Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

6.У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання сміття, паління.

**2. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи**

1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.

2.Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

3. Не працювати на несправному обладнанні.

4 Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засо­бів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

**3. Вимоги безпеки під час виконання робіт**

1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручати свою роботу іншим особам.
2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.
3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

* використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;
* залишати під напругою електричні проводи і кабелі;
* переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;
* залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;
* користуватися пошкодженими (несправними) розетками;
* зав'язувати і скручувати електропроводи;
* застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

1. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

4. **Вимоги безпеки після закінчення роботи**

1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах вчителі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки.
2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.
3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, здобувачів освіти ліцею мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, в першу чергу рятування та евакуацію.

Кожен працівник, здобувач освіти, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

* негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини;
* сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику;
* організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

**6.Завершальні положення інструкції**

* 1. Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
  2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:
* при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
* за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;
* на вимогу Державної служби України з питань праці.
  1. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
  2. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

